附件

1、CPU系统模块独立设计，支持2种CPU系统：Intel 486 CPU系统和80386EXCPU系统，标配Intel 486 CPU系统，有机玻璃面板保护。
2、系统主控芯片采用CPLD器件EPM7128S设计。
3、系统监控采用256K Flash Memory W29C020设计。
4、用户程序和数据存储器采用128K SRAM UT621024设计。
常用基础实验电路采用集成一体化设计，创新扩展模块通过20芯L_DV总线接入主板。
3、设计有嵌入式双通道虚拟示波器。
4、PC端集成开发环境软件基于.NET开发，支持Windows XP/7/10的32位和64位系统。
6、PC端集成开发环境软件与电脑的通信采用真正的USB通信方式和以太网络通信方式两种，用户可以灵活选择，通信的可靠性和稳定性高。
7、汇编语言和C语言支持符号化调试，同时支持软件仿真调试，即PC独立调试方式。 8、汇编语言和C语言均采用工程文件组织管理。
9、 汇编语言支持多段调试；支持寄存器、变量显示及修改；支持命令行窗口运行DEBUG32调试命令。
10、 汇编语言调试支持INT21H字符和字符串重定向显示功能（2,9号）、支持INT21H的字符和字符串远程键盘输入功能（1,10号），支持D/A虚拟仪器显示功能。
11、配套计算机I3处理器，4G，240G，2060，21.5寸，配套万用表
12、提供原厂售后服务承诺
售后服务承诺
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