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第六章  招标文件前附表
友情提示（不做为评审条件）：

1、 投标人在制造投标文件时，商务技术文件的书脊上需注明所投项目名称、采购编号和公司名称。

2、 投标人在购买招标文件后，请检查投标单位是否在湖南省政府采购网上注册，未注册的请及时办理注册手续（咨询电话0731-85165438）。

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第一章 投标须知（前附表）

	一、说明

	第一章 第1.1款
	采购项目
	湘潭大学2019教学设备经费第一批

	第一章第2.1款
	采购人
	名称：湘潭大学
地址：湖南省湘潭市

联系人：周老师

联系电话：0731-58292065

	第一章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南博进招标代理有限公司

地址：长沙市晚报大道湘诚时速风标501室/晚报大酒店旁

电话：0731-84284413、84284403（财务）

联系人：王明秋、唐捷杰（财务）

招标文件款、中标服务费结算账户：

开户名称：湖南博进招标代理有限公司

开户银行：长沙银行高建支行

帐    号：800010983209017 

	第一章第3.1款
	投标人资格条件
	一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、法律、行政法规规定的其他条件。

三、投标人投标文件中需提供的资格证明文件详见附录1中“资格性审查表”

四、特定资格条件：无

	第一章第6.1款
	联合体投标

（注：政府采购政策规定的 除外）
	本项目不接受联合体投标

	第一章第7.1款
	采购进口产品
	第八章第一部分设备清单“原装进口栏”标注“允许”的设备已经通过主管部门审核同意允许购买进口产品。

	二、招标文件

	第一章第8.3款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第一章第9.1款
	招标文件的提供期限
	2019年7月26日至2019年8月2日16时00分

	第一章第9.2款
	购买招标文件时应提供的资料
	法定代表人身份证明或授权委托书原件、营业执照复印件

	第一章第10.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“采购需求、技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数）

一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。

参与多个包投标的, 技术条款偏离按投标包分别计算。

	第一章第10.4款
	条款数（最高项数）的统计方法
	招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

	第一章第11.1款
	提交投标文件截止期时间
	2019年8月20日9时00 分（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第一章第16.3款
	备选方案
	不接受

	第一章第16.4款
	采购项目预算
	具体详见第八章第一部分各分包预算

	第一章第16.1款
	投标报价
	1、一律用人民币报价；

2、完成第八章“采购需求、技术规格、参数和要求”中所有内容发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。

	第一章第18.3款
	售后服务的证明文件
	按第八章“采购需求、技术规格、参数和要求”中的明确要求提供售后服务证明文件，无明确要求的质保期不得少于壹年，投标人需对所投分包做出售后服务整体说明。

	第一章第19.4款
	样品提供的规定
	不需要提供。

	
	现场勘察
	本项目不集中组织现场勘察；
招标文件中对施工现场的描述仅供投标人参考,投标人在投标前应认真踏勘工程现场，熟悉现场的位置，以及场地使用空间、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响投标、报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在投标报价中一并考虑。中标后不得以不完全了解项目施工现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求，对此采购人将不作任何考虑。
投标人现场踏勘的一切费用自理。投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时,需事先经采购人同意。除由于采购人的原因外，在现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

	第一章第20.1款
	投标保证金
	币种：人民币 

户名：湖南省公共资源交易中心

开户行： 交通银行九峰支行

交纳时间：必须在2019年8月20日9：00前

分包

金额（元）

虚拟子帐户

第一包
9000
84318999910100031005940
第二包

6000
84318999910100031005941
第三包

10000
84318999910100031005942
第四包
5100
84318999910100031005944
第五包
3000
84318999910100031005945
第六包
7300
84318999910100031005946


	第一章第21.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第一章第22.1款
	投标文件副本份数
	资格审查文件3份
商务技术投标文件5份（正本1份，副本4份），提供以U盘为载体的电子投标文件一份

	四、投标文件的递交

	第一章第23.2款
	封套上应载明的信息
	湘潭大学2019教学设备经费第一批
政府采购编号：湘财采计[2019]007255号
委托代理编号：BJZB2019-121
包名：            
在2019年8月20日9时00分之前不得启封 

投标人名称：                    

提示: 
1、 投标文件包含资格证明文件、商务技术文件、电子文件。资格证明文件一式三份；商务技术投标文件包含正本一份副本四份（商务文件与技术文件可装订成一本），电子文件一份(U盘,并标注投标人名称)

2、 正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

3、 投标文件按资格证明文件、商务技术文件、电子文件分别封装（电子文件可与商务技术文件一起封装）。在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。
投标人在制造投标文件时，商务技术文件的书脊上需注明所投项目名称、采购编号和公司名称。

	第一章第24.1款
	投标文件的递交地点
	长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南湖南省公共资源交易中心，详见当天电子显示屏）

	五、开标和评标

	第一章第27.2款
	唱标内容
	投标单位名称、投标包名、投标报价、交货期、优惠声明

	七、合同签订

	第一章第33.1款
	履约担保
	不要求提供

	九、其他规定

	第一章第38.1款
（请关注中国政府采购网及湖南政府采购网相关信息），如投标截止时间止颁布最新一期清单（目录），两期均视同有效。
	强制采购
	1. 按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效投标处理。

2. 以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准

	
	优先采购
	1. 节能产品、环境标志产品按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。

2. 节能产品(强制采购节能产品除外)：给予价格及技术评标总分值4%的加分；（以中国政府采购网发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准）
3. 环境标志产品：给予价格及技术评标总分值4%的加分；（以中国政府采购网发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准，提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》最新一期公告为准）
4. 湖南省两型产品：给予价格、商务及技术评标总分值4%的加分；（采购产品为湖南省两型产品政府采购目录第七批内容的产品，提供所在页加盖公章。在商务评标项中，需在本地设有售后服务机构保证的才予以加分）
5. 符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、湖南省两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。所投产品已为强制节能产品的，不再享受环境标志产品及湖南省两型产品政策加分。
6. 投标人选用优先采购产品投标时，应按要求本文件第五章中的格式填写并提供证明材料，否则评审时不予认可。

	
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
√ 非专门面向中小企业采购
1、 给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%
注：投标人所投产品必须是代理商和制造商同时为小微企业，才可享受价格折扣。且投标人须在投标文件中标注所投小微企业产品所在品目、品牌、型号、数量、单价，否则评审时不予以考虑(格式详见第五章)

	
	残疾人福利性单位
	非专门面向残疾人福利单位采购（投标人如提供残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件对残疾人福利性单位所列要求特别标注说明所投残疾人福利性单位生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分6%

	
	支持监狱企业
	监狱企业视同小型、微型企业
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有投标担保、履约担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3、附页4。

	第一章第38.1款
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（[image: image2.png]


www.ccgp.gov.cn）。2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。5、本项目拒绝有不良信用记录的供应商参与投标。

	第一章第39.1款
	招标代理服务费
	本项目中标服务费按计价1980号文件正常向中标供应商收取，按所中分包金额分别单独计算。

中标单位在领取中标通知书时向代理公司缴纳中标服务费。

	第一章第40.1款
	其他规定
	无

	第二章  评标方法及标准(综合评分法适用)（前附表）

	第二章第1.2.2款
	评标因素和标准
	见附录1：评标方法细则

	第二章第1.2.3款
	权值
	

	第二章第2.1.2款
	无效投标的规定
	投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）不响应招标文件中规定的符合性审查要求的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（八）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

（九）投标人在投标过程有影响公平竞争的，恶意串通的，妨碍其他投标人的竞争行为的，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

	第二章第2.1.3款
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

	第二章第2.1.5款
	多家代理商选择同一品牌产品投标的规定
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表采取抽签的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（详见第八章具体说明），并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

	第二章第2.3.2款
	投标报价调整政策
	支持小微企业发展政策

支持残疾人福利性单位

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持小微企业发展的优惠政策。

技术监狱企业, 监狱企业视同小型、微型企业

	第二章第2.3.5款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。所投产品已为强制节能产品的，不再享受环境标志产品及湖南省两型产品政策加分。
2、供应商享受支持小微企业发展\残疾人福利性单位\监狱企业政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。
3、小微企业\残疾人福利性单位\监狱企业只计其中一项,不重复享受优惠政策。
4、投标人按招标文件要求提供相关的证明文件；否则，评标委员会不予认可。

5、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。

	第二章第2.4.2款
	推荐的中标候选人数量
	1-3名

	第三章  政府采购合同格式条款（前附表）
本章为商务响应内容,投标人需书面响应

	第三章第1.1条
	甲方名称、地址 
	湘潭大学/湖南省湘潭市

	第三章第1.2（6）款
	项目现场
	湘潭大学

	第三章第5.1条
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：国产设备在合同签订后30天内交货，并安装调试验收合格。进口设备在合同签订后90天内交货，并安装调试验收合格。
交货地点：采购人指定地点
交货方式：货到甲方指定校内安装位置，包括货物安装、调试及验收合格

	第三章第9.2(1) 款
	质量保证期
	本项目整体保修期为1年，若本文件第八章对质保期另有要求的，以第八章要求为准。

	第三章第9.2(3) 款
	响应时间
	按本招标文件第八章要求

	第三章第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	国产设备：货到验收安装调试合格后，湘潭大学向中标方支付95%的合同款；如无质量问题，自验收合格之日起一年后支付5%的尾款。

进口设备：中标人在与湘潭大学签订合同后，由湘潭大学指定进出口代理公司，并委托其办理进出口事宜，湘潭大学凭委托代理协议将90%的合同货款直接支付给进出口代理公司，由进出口代理公司提供信用证。尾款同国产设备相同

	第三章第14.2(6) 款
	伴随服务
	详见第八章“采购需求、技术规格、参数和要求”

	第三章第21.2条
	解决争议的方式
	□诉讼

√仲裁

	第三章第24.1条
	合同未尽事项
	协商解决


附录1：评标方法细则

一、资格性及符合性检查：

	序号
	资格性检查项目
	投标人

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	一、投标人基本资格条件及应当提供的证明文件：

	1 
	投标保证金凭证复印件
	
	
	
	
	

	2 
	投标文件的签署、盖章
	
	
	
	
	

	3 
	法定代表人身份证明原件（法定代表人作为签字代表的提供）
	
	
	
	
	

	4 
	法定代表人授权委托书原件（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）
	
	
	
	
	

	5 
	提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件
	
	
	
	
	

	6 
	缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件（营业执照为五证合一的，视为已提供社会保险登记证），或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。
注：近三个月是指2019年3月-2019年8月中任意三个月
	
	
	
	
	

	7 
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件
	
	
	
	
	

	8 
	投标人无不良信用记录（由采购人或采购代理机构在投标截止时间后在指定渠道查询）
	
	
	
	
	

	二、投标人特定资格条件及应当提供的证明文件：无

	序号
	三、符合性检查项目
	投标人

	9 
	投标人递交的投标报价唯一性
	
	
	
	
	

	10 
	投标范围（设备种类及数量）满足招标文件要求
	
	
	
	
	

	11 
	响应招标文件中政府采购合同格式条款规定（付款方式、交货地点）
	
	
	
	
	

	12 
	一般条款，负偏离项数之和＜10项
	
	
	
	
	

	13 
	招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：

1.1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

1.2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

1.3、其中资格性审查项目序号1-8（含特定资格条件）由采购人或采购代理机构负责审查，符合性审查项目序号9-13由评标委员会负责审查。
1.4、营业执照为三证合一视为具有“营业执照、组织机构代码证、税务登记证” ；营业执照为五证合一视为具有“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证”

二、评标办法：本项目采用综合评分法，

1、评分细则1：（评分细则原则上不能修改）
	综合评分法

	采购项目定标方式
	整包

	适用范围
	所有分包

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	商务分
	F1=20分

	技术分
	F2=50分

	报价
	F3=30分

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	商务分(F1)
	同类项目业绩
	6分
	投标人2016年1月1日起做过类似项目，每个计2分，加满6分为止，提供合同复印件（以合同为准，原件备查）

	
	制造商服务支持
	6分
	按招标文件（详见第八章第一部分设备清单；如无明确要求本项不做为计分项）中的明确要求，提供制造商出具的售后服务承诺书原件的计6分，缺项漏项不计分。

	
	售后服务
	6分
	投标人售后服务方案：
1、免费保修期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年，计1分，最高计3分。
2、售后服务方案完善合理的计3分，售后服务方案完善但可行性不高的计2分，售后服务方案不完善或不可行的计1分，没提供针对本项目售后服务方案的不计分。方案至少包含：免费售后服务内容及事项、质量保证计划、维护技术力量、服务响应时间等；
由评委酌情独立计分（注明理由）,无售后服务方案计0分

	
	投标文件的编制
	2分
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项的计2分。每有一处不完善的扣1分。

	技术分(F2)
	技术满足招标文件技术要求程度
	40分
	完全满足招标文件（第八章第二部分技术参数功能等要求）一般技术指标的计40分，一般技术条款每偏离一项扣4分；负偏离≥10项视为无效投标。如应答时缺项，则视同负偏离处理。

	
	项目实施方案
	10分
	依据以下两个方面由评标委员会成员酌情独立自主计分，并注明评审理由。
1、 项目实施计划及措施：优计5分，良计3分，一般计1分，无方案说明不计分。（方案至少包含项目进度安排、质量保证措施、项目风险与责任等）

2、 设备运行环境改造措施：优计5分，良计3分，一般计1分，无方案说明不计分。（方案至少包含：1、对设备所在实验室的水、电、气等小型改造的解决方案，2、实验室废水、废气、辐射等环境问题的解决方案）

	价格分(F3)
	投标报价
	30分
	1、 投标报价调整(小微企业产品，残疾人福利性单位产品、监狱企业产品) 

2、 满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
3、 注：根据财政部第87号令第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	其它说明
	推荐中标候选人计算方法具体解释：
1）、投标人的综合得分为：所有评标委员会成员对其的评标的综合得分；
2）、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3）、按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列。
4）、推荐的中标候选人数：最终得分前3名为中标候选人,中标公示期内无异议，第一中标候选人为中标单位。


三、政策功能加分：
1、投标人投标产品同时具备政府采购优先节能产品、采购环境标志和湖南省政府采购支持两型产品的，投标人可选择其一，也可均填报。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。
2、所投产品已为强制节能产品的，不再享受环境标志产品及湖南省两型产品政策加分。
3、如在招标公告之后,投标截止时间之前中国政府采购网及湖南省政府采购网发布新一期目录的通知,两期同时有效。
	商务分政策功能加分
	两型产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)
	
[image: image3.wmf]投标总价格

所投两型产品的价格

×商务评审总分值×4%=应加分数
注：整包中某一品目为两型产品政府采购第七批目录内产品时，只对该品目报价加分，并合计到商务最终得分。

	技术分政策功能加分
	按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。以中国政府采购网发布的最新一期节能及环境标志产品政府采购品目清单为准
	
[image: image4.wmf]投标总价格

所投节能产品的价格

×技术评审总分值×4%=应加分数


	
	
	
[image: image5.wmf]投标总价格

所投环保产品的价格

×技术评审总分值×4%=应加分数


	
	两型产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)
	
[image: image6.wmf]投标总价格

所投两型产品的价格

×技术评审总分值×4%= 应加分数
注：整包中某一品目为两型产品政府采购第七批目录内产品时，只对该品目报价加分，并合计到技术最终得分。

	价格分政策功能加分
	按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。以中国政府采购网发布的最新一期节能及环境标志产品政府采购品目清单为准
	
[image: image7.wmf]投标总价格

所投节能产品的价格

×价格评审总分值×4%=应加分数


	
	
	
[image: image8.wmf]投标总价格

所投环保产品的价格

×价格评审总分值×4%=应加分数


	
	两型产品加分(此仅限于湖南省两型产品政府采购目录内产品且符合加分要素规定，不是目录内的产品，在评审时不予以考虑)
	
[image: image9.wmf]投标总价格

所投两型产品的价格

×价格评审总分值×4%= 应加分数
注：整包中某一品目为两型产品政府采购第七批目录内产品时，只对该品目报价加分，并合计到价格最终得分。


四、原件备查：

1、“原件备查”是指评标委员会对需要提供原件备查的内容存在疑义时，可对投标人提供的原件进行查阅，如投标人未按要求提供原件备查的，评标委员会有权对该条款不予计分。

2、投标人在投标截止时间前将所提供的原件单独密封包装（外包装上注明投标人名称和证件明细）与投标文件一起递交，投标截止时间后不再接收。
第七章 投标邀请

湖南博进招标代理有限公司受湘潭大学的委托，对湘潭大学2019教学设备经费第一批{政府采购编号：湘财采计[2019]007255号；采购代理机构编号：BJZB2019-121}项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。
一、采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质：科研教学设备；

二、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收良好记录和社保登记证；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法律、行政法规规定的其他条件。

3、投标人投标文件中必须提供资格证明文件按第六章附录1“资格性审查表”提供；否则为无效投标。
4、投标人特定资格条件：无
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、凡有意参加投标者，请于2019年7月26日起至2019年8月2日，每日9时到16时 (北京时间，节假日除外)在长沙市晚报大道湘诚时速风标501室/晚报大酒店旁持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证购买招标文件。 

2、招标文件每包人民币400元，售后不退。若投标人欲邮购招标文件，我们将以邮政特快专递邮寄，邮寄费国内另收 50 元人民币。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

兹定于2019年8月20日9时00分（北京时间）在长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南湖南省公共资源交易中心，详见当天电子显示屏）公开开标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式。

五、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称： 湘潭大学        地址： 湖南省湘潭市 

联系人：周老师；             联系电话：0731-58292065
采购代理机构名称：湖南博进招标代理有限公司   

地址：长沙市晚报大道湘诚时速风标501室/晚报大酒店旁

电话：0731-84284413、84284403（财务）

联系人：王明秋、唐捷杰（财务）
备注：采购项目属政府采购强制采购节能产品或专门面向中小企业采购产品，应在招标公告中注明。

第八章、采购需求、技术规格、参数和要求
第一部分、设备清单
第一包、物理学院-光学系统像差传函焦距测量系统等（采购预算：900000元）

技术负责（答疑）人：李红星    联系方式：13407322170
	品目
	设备名称
	数量
	售后服务承诺书
	原装进口
	彩页或演示
	是否为核心产品

	1. 
	光学系统像差传函焦距测量系统
	3套
	需要提供
	
	
	

	2. 
	光电器件和光电技术综合设计平台
	3套
	
	
	
	

	3. 
	氦氖激光综合实验系统
	2套
	
	
	
	

	4. 
	四象限探测器及光电定向实验装置
	4套
	需要提供
	
	
	是

	5. 
	气相色谱仪
	1台
	
	
	
	

	6. 
	手套箱
	1台
	
	
	
	

	7. 
	匀胶机
	1台
	
	
	
	

	8. 
	光电器件模拟设计平台1
	3台
	需要提供
	
	
	

	9. 
	光电器件模拟设计平台2
	1台
	
	
	
	

	10. 
	晶体管器件模拟平台
	2台
	需要提供
	
	
	

	11. 
	晶体管器件模拟管理系统
	1个
	
	
	
	

	12. 
	3D打印机
	1台
	
	
	
	


注：

1. 售后服务承诺书：上表“售后服务承诺书栏”标注“要求提供”，则需提供投标产品制造商（原装进口设备可由国内总代理出具）出具的售后服务承诺书原件（内容要求注明项目名称、政府采购编号、货物名称及提供设备维保年限、范围及保修条件等），原件装订到投标文件正本中，做为重要的评分依据； 

2. 原装进口：上表“原装进口栏”标注“允许”的设备已经通过主管部门审核同意允许购买进口产品。

3. 功能演示：上表“彩页或演示栏”有明确要求的设备按招标要求提供产品演示，产品演示内容以U盘方式与投标文件一同提交。
4. 投标产品彩页：上表“彩页或演示栏”有明确要求的设备按招标要求提供产品彩页，则需要提供投标产品制造商统一印制的中文彩页宣传资料或制造商官网彩色打印资料（并提供官链接），如未提供将按一条技术负偏离扣分处理。

5. 核心产品：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。
第二部分、技术参数要求
第一包、物理学院-光学系统像差传函焦距测量系统等
	品目
	设备名称
	数量
	技术参数

	1. 
	光学系统像差传函焦距测量系统
	3套
	1. 平行光管：焦距550mm、口径55mm、相对孔径1:10、白色LED光源、含选光镜片、含校准系统
2. 白炽灯光源：尺寸75*85*180mm、带匀光器、功率35W、含电源。
3. ★像差镜头组球差镜头：f=100mm，通光口径为Φ23mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm，整体厚度为：23.8mm，光阑可调；彗差镜头：f=90mm，通光口径为Φ23mm，外径Φ36mm，L=68mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm；场曲镜头：f=71.6mm，通光口径为Φ23mm，外径Φ36mm，长度80.5mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm；像散镜头：f=55.6mm，通光口径为Φ18mm，外径Φ36mm，L=75.3mm，光洁度IV级，K9材料，镀宽带增透400nm～700nm。
4. CMOS数字相机：300W像素、1/2英寸的CMOS彩色相机、像元尺寸2um*2um、预设分辨率2048X1536 @ 13FPS，1920X1440 @ ROI @ 14FPS，1024X768@ BIN2X2 @ 35FPS，800X600 @ SKIP2X2 @ 52FPS，512X384 @ SKIP4X4 @ 138FPS、可自动/手动进行曝光控制、采用高品质CMOS图像传感器， 数据接口USB2.0，480Mb/s、光谱响应400-1030nm、外形尺寸50*50*41mm。
5. 可变口径二维架：装卡直径5-50mm，材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*110mm。
6. 手动调节水平位移台：尺寸74*25*31mm、行程±25mm，精度0.1mm、材质硬铝。
7. 可调光阑：可调范围0.8~12mm。
8. 光学导轨及组件：长1.2m、有刻度、配套滑块。

	2. 
	光电器件和光电技术综合设计平台
	3套
	1. 提供精密线性稳压电源：提供±12V, ±5V，+5V两路，0~+15V，0~200V,0~-1000V
2. 提供光照度计：200ux/2kLux/20kLux/200kLux四档量程
3. 提供电压表：200mv/2v/20v/2000v四档量程
4. 提供电流表：200uA/2mA/20mA/200mA四档量程
5. 提供负载模块：包含自组电路常用元器件
6. 光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ
7. 硅光电池：光敏面积：10×10mm，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥10uA
8. 红外发射二极管：正向压降：1.4V，额定电流I：10μA，发射波长：940nm
9. 光电二极管：峰值波长（λp）：880nm
10. 光电三极管：峰值波长（λp）：880nm
11. 光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动
12. 线阵CCD：TCD1200D：像敏单元数目：2160 像元，像敏单元大小：14 µm×14 µm×14 µm（相邻像元中心距为14 µm）
13. CCD测试光源：面光源，有效发光面积60mm×60mm
14. 镜头：手动光圈，手动对焦。光圈范围：F1.7/2.8/4/5.6/8/11/16/22；光学系统：5组6片；视场角：46度；镜头膜系：MC多层增透膜；最近摄影距离：0.4m；滤色镜头尺寸：M52*0.75mm；外型尺寸：63*46mm；材料：金属材质　光学镜片，A/档：含内置双通道示波器，采样频率5MHz，模拟信号输入带宽不小于40MHz。
15. ★数据采集模块及相关程序。软件可实现光电追踪、测距以及定向功能，FFT-预处理功能，具备完整的算法过程演示、算法分析和调试等功能，通过配置参数，可实现不同参数条件下的算法自动运行、运行过程显示、实验数据统计和实验结果图表生成；能够进行图像处理，完成线阵以及面阵CCD的各种测量实验；
16. 光纤几何参数测量软件：通过软件自动测量（1）纤芯直径（2）包层直径（3）纤芯和包层不圆度（4）纤芯和包层的同芯度（5）光纤折射率分布曲线（6）光纤光强分布
17. 用于光电探测器特性测试装置。
18. 实验配置：主机、各种光电器件待测组件、光学导轨、光学滑座及支架、实验软件、变形器等。

	3. 
	氦氖激光综合实验系统
	2套
	1. 氦氖激光器谐振腔调整实验；

2. 氦氖激光器谐振腔虚拟仿真；

3. 共焦球面扫描干涉仪调整实验；

4. 氦氖半外腔等效腔长测量实验；

5. 激光横模变换与参数测量实验；

6. 氦氖激光纵模正交偏振与模式竞争观测实验；

7. 激光高斯光束参数测量(高斯光强分布，质心位置，瑞利长度，远场发散角、M2因子、束腰（位置/宽度）实验；

8. 高斯光束变换（准直，扩束，聚焦）与测量实验；

9. 激光谐振腔设计实验(激光器不同腔长、腔镜曲率半径、F参数下的参数测量)。
10. 光源组件：

10.1 氦氖激光器：波长632.8nm，P>1.5mW，TEM00，全保护安全高压插头，双开关设计（安全钥匙、按键），符合CE要求；

10.2 可变模式氦氖激光器：增益管长270mm，布鲁斯特窗，可实现模式包括TEM00、TEM01、TEM10、TEM11等。

11. ★F-P共焦球面扫描干涉仪组件：精细常数≥100，自由光谱区2.48GHz；锯齿波发生器线性≤10%，锯齿波电压范围0～150V，偏置电压0～150V可调，频率0～100Hz可调，探测器带宽1MHz，一级信号放大。

12. ★光斑参数测量及计算系统：

12.1 光斑质心位置、一维光强分布曲线、能量分布二维伪彩色显示，三维立体显示、光斑水平以及垂直宽度。

12.2 可计算光斑束腰宽度、束腰位置、远场发散角、M2 因子以及瑞利长度， USB2.0 软件锁。

12.3 半外腔虚拟仿真模块，可进行半外腔氦氖激光器虚拟调节，可观察功率和光谱实时变化。

13. 光学组件：偏振片：Φ25.4mm，K9玻璃窗口，AR@400nm～700nm，消光比>400:1；高斯光束变换透镜：Φ20mm～40mm，f=50.8mm～150mm，光洁度III级；衰减片：透过率T=0.2～10%；窄带滤光片：半波宽50nm。

14. ★探测器组件：

14.1 可编程功率计：显示屏显示内容为测量波长、自动/手动量程模式、衰减窗口状态、当前功率测量档位；测量精度0.1μW，分辨率0.1μW，支持六挡量程；测量波长范围380nm～1100nm，功率测量范围0～200mW；提供实时功率显示，长期功率检测，并显示测量时长、测量时间内的功率变化曲线，提供最大值、最小值显示，可导出excel数据；USB2.0操作通讯接口，屏显亮度连续可调。

14.2 CCD相机：分辨率1292×964，量化深度12bit，像素大小3.75μm×3.75μm，miniUSB2.0接口。

15. 光机测试平台：尺寸1200mm×90mm，配套滑动装置，宽40mm，带锁紧，装配尺寸应包含7个M6阴螺纹孔，其中1个位于调整轴中心位置；一维移动滑块：宽65mm，带锁紧，移动范围正负12.5mm，装配尺寸应包含9个M6阴螺纹孔，其中1个位于调整轴中心位置；调节支座：装配尺寸M6阳螺纹，装配杆直径12.7；内置光学棱镜梯形体，下底面及两侧面抛光，下底面尺寸18mm×14mm，尺寸公差±0.1mm，梯形体侧边长10±0.1mm，下底面与两侧面夹角分别为70°±5'，梯形体其中一个梯形非抛光面中心底部要求有宽度2.5±0.5mm，长度4±1mm拱形凹槽。支杆：双阳螺纹，直径12.7，装配尺寸M6/M4；高精度调节镜架：稳定性<2′。激光管夹持器，二维俯仰可调，最大夹持Φ50mm 。
16. ★氦氖激光器谐振腔调整虚拟实验软件：展示界面包含：重置；分解视图；实验调节等功能。分解视图界面可炸开展示氦氖激光器的详细内部结构组成，核心部件点击高亮展示。实验调节界面可完整展现氦氖激光器调节出光全过程，将激光器调节核心的步骤：放置叉丝板，小孔观察，对标调节等依次直观虚拟操作展现，光功率及光谱实时测量。
17. 实验手册(solidworks专业视图+文批)及保修卡。

	4. 
	四象限探测器及光电定向实验装置
	4套
	1. 多功能实验仪器台：500*550*235mm钣金台体
2. 电源线：带漏电保护功能，有效保证人生安全
3. 四象限探测器：光敏面积：4m*4m，光谱响应范围：400～1100nm
4. 光源：类型：半导体激光器，工作电压：2.8～5V，波长：650nm，驱动方式：脉冲驱动，驱动频率：90～200HZ可调，占空比：10%～50%可调
5. 二维电动平移组件（2套）：往复精度：10um，丝杠规格：直径12mm，导程4mm，有效行程：100mm，电机类型：42*48型，两相四线，载重：水平方向50KG，垂直方向10KG，运行速度：1～40mm/s可调，运动方式：手自动结合
6. 导轨驱动器：输入电压：10～32VDC，额定电压24VDC，输入频率：0～16000HZ，输出电流：0.3～2A，接口电压：H 4.5～5.5V，额定5V，L 0～0.5V，额定0V
7. 外部扩展接口：激光器二维驱动外接驱动输入接口，激光器二维驱动外接驱动输入接口
8. ★实验软件：为了提高跟踪定位系统的跟踪精度和相应速度，提出了一种增益可调的快速跟踪定位（GAFT）算法。可实现利用四象限探测器对目标光源的实时跟踪定位，并可实时显示目标光源的二维坐标，可根据不同环境选择不同跟踪定位的计算方式，可实时显示光电探测器各象限的电压值，可选择激光器导轨的自动运动轨迹
9. 实验配置：四象限探测器及光电定向实验装置、激光器组件、四象限探测器组件、二维电动平移台，上位机软件、实验讲义等。

	5. 
	气相色谱仪
	1台
	1. 使用环境：固定实验室室内操作
1.1 温度要求： 5℃—35℃
1.2 湿度要求； 25%—80%

1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz

1.4 功率要求： 2500 w

2. 色谱主机：
2.1 加热区：7 路控温（含柱箱控温）
2.2 载气控制：6 路压力数字化显示功能（工厂出厂时随所选进样器同时装配）
2.3 显示器：4.3"中文界面液晶触摸显示器.
2.4 软件功能：各种程序功能（秒表、点火、记忆、自诊断、时间程序等）
2.5 数据通讯接口：USB通讯接口

三路模拟输出结构和信号线3根
2.6 可安装接口：可最多选配3个进样器和3个检测器
2.7 预留安装气体进样阀的位置及与MS/IR连用的接口
3. 柱箱：
3.1 操作温度：室温上5℃—400℃（最小增量1℃）
3.2 控温精度：0.5 % （±0.1℃）

3.3 升温速率：0.1～40℃/min任意设定（室温上5℃～200℃）

0.1～20℃/min任意设定（200℃以上）
3.4 最大运行时间：650 min

3.5 程序升温最大阶数：9阶
3.6 程序升温重复性：2 %

4. 进样口：
4.1 柱压显示：数字显示
4.2 柱压及流量控制：手动方式，新型稳流阀控制
4.3 最高操作温度：  400℃（最小增量1℃）
4.4 进样口数量：3 个，其中包括：

1) 填充柱进样口1个

2) 全钝化石英玻璃拟柱上进样口 1个 适用于530 µm 毛细管

3) 隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口1个：背压阀控制柱前压，手动调节分流比
5. 检测器：
5.1 ★种检测器可选，同时安装3个检测器和3个放大板，无需拆卸。
5.2 热导池检测器TCD：双柱平衡方式，适用于填充柱分析（需同时选配2个填充柱进样器）

5.3 TCD断气自动保护功能

5.4 温控范围：室温+5℃-400℃;

5.5 灵敏度：≥10000mV·ml/mg(正十六烷）

5.6 检出限：≤6 x 10-9 g/ml

5.7 基线噪声：≤0.03mV(载气为99.999%的氢气）

5.8 基线漂移：≤0.1mV/30min开机稳定150分钟后
6. 数据通讯：
6.1 数字信号 USB,9600波特率
6.2 模拟信号输出  -5 mV — 1000 mV
6.3 计算机或主机控制开始/结束
6.4 ★反控软件/数据处理软件

1) 可以在Windows 2000、wingdows XP、Windows 7和Windows 8专业版系统下工作，计算机要求最低配置 P3/1G、128M RAM、CD-ROM等

2) 可以控制GC参数（进样器、柱温箱、检测器温度和检测器的如衰减、电流等参数）可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。

	6. 
	手套箱
	1台
	1. 箱体尺寸：≥1200*700*900（mm）
2. 过度箱尺寸：≥Φ340*400（mm）
3. 板材厚度：≥6（mm）
4. 手套尺寸：≥Φ200*600（mm）
5. 真空表：2pcs

6. 真空阀门：2组
7. 进气阀门：2组
8. 出气阀门：2组
9. 气管：1套
10. 工位：单工位（3只手套）
11. 操作性真空度：-0.1Mpa

12. 过度箱真空度：-0.1Mpa

13. 电源：10A 220v

14. 照明灯：1组
15. 观察窗尺寸：≥1100.8*50.6（mm）（必须符合验收标准）
16. 搁物架：1 层
17. 过度箱托盘：1个
18. 使用气体：氩气、氦气、氮气（纯度99.999％）
19. 重量：约600kg

	7. 
	匀胶机
	1台
	1. 开关电流调速，稳定性能更好，转速调节以数字显示为准。 
2. 转速在500～8000转／分范围内可调：Ⅰ档调速范围：500-2000转/分Ⅰ档匀胶时间：2-18秒，Ⅱ档调速范围：1300-8000转／分Ⅱ档匀胶时间：3-60秒。   
3. 采用双转速。在启动之后，先以低速运转，使胶摊开，然后自动转换到高速运转。两种转速及相应的时间分别可调，时间分别控制在1～18秒和3秒～1分钟。 
4. 具有定时功能，适用Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶。  
5. 测速采用光电的办法，产生光电脉冲，由晶体分频测速准确性高。  
6. "吸片"采用电磁阀控制气路，一个气泵可同时带几台匀胶机工作，适合流水线的工艺，提高了效率。   
7. 在安装结构上，采取了减振措施，保证在运转时噪音低。
8. 转速稳定度：±1％，胶的均匀性：±3％
9. 真空泵抽气速率≥60升／分

	8. 
	光电器件模拟设计平台1
	3台
	1. 机箱高度: 2U标准机架式服务器

2. 处理器:配置≥2颗Intel Xeon 4114或以上规格处理器，单颗处理器：主频≥2.2GHz，核心数≥10核；
3. 内存:本次配置≥128GBDDR4 内存；内存插槽≥24个；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
4. 硬盘: 本次配置≥1块2T硬盘，整机最大支持≥12块3.5寸前置硬盘扩展和≥2块2.5寸后置硬盘扩展，内置2块M.2 SSD插槽
5. RAID: 配置SAS RAID控制器，支持RAID0,1；
6. 网卡: 配置2个千兆RJ45以太网口；
7. 电源: 支持配置1+1冗余电源；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。
8. 风扇: 配置冗余热插拔风扇
9. 搭建相关系统及运行环境：
9.1 操作系统：基于特定硬件平台优化的Linux 64位操作系统
9.2 科学计算库：BLAS、ATLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW

9.3 高性能编译器：GCC、G77、GFortran等高性能编译器
9.4 并行环境：OpenMP，OpenMPI，MPICH2等并行计算环境
9.5 软件开发环境：支持C、C++、Fortran、Python、JAVA等编程环境，如Eclipse，QT4，OpenGL，Tcl-tk，Gnome等等
9.6 其他软件：LibreOffice办公套件（包含字处理、电子表格、演示文稿和绘图等组件），GIMP图形图像处理软件，Evolution邮件系统等其他基于GNU软件包。
10. ★提供材料科学计算环境（提供三款材料科学研究方面研究软件及相应lisence）
10.1 提供电子结构计算和纳米材料的建模环境。基于密度泛函理论和密度泛函微扰理论，平面波和赝势。主要应用有：基态的计算；结构优化；过渡态和最小能量路径；从头计算分子动力学模拟（Car-Parrinello分子动力学和Born-Oppenheimer分子动力学）；响应特性（密度泛函微扰理论）；光谱性质；量子传输；一般波矢的声子频率和本征矢；有效电荷与介电张量；金属的电-声相互作用系数；空间的原子间力常数；三级非谐性系数；图形用户界面PWgui；提供到Wannier90的接口。
10.2 提供基于密度泛函理论（DFT），模守恒赝势和赝原子局部化的基础功能的纳米材料模拟环境。
10.3 可用于物理性质计算，如磁、电介质、电传输等属性的计算，不仅有对集团，分子，板坯，和固体提供的常规的对角化方法，而且线性缩放和低阶缩放方法为特征值求解器来支持。程序代码中的所有工作数组是依据输入文件中需要的最小内存大小动态分配的。支持并行机器，也支持OpenMP和MPI的混合并行，而且适用于多核处理器集群。
11. 集群综合管理系统，支持远程管理，实现集群监控功能，提供基于Web界面的集群系统资源支持对多种资源运行实时监控工具，后台采用数据库以支持集群历史运行状态信息的保存。统一告警平台，提供全方位的告警管理功能，可监控机架式服务器硬件状态的实时信息；实现并行集群的作业调度，提高集群利用率，支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、根据用户作业的运行状况动态调整用户优先级；具有良好的稳定性和高可用性，系统发生故障后可自动恢复对作业系统中已运行、排队作业的管理，不丢失作业；作业提交模式：支持Command访问模式下作业的递交、删除以及查询等操作。
12. 系统安全加固模块: 支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测等（需提供计算机软件著作权登记证书复印件）。
13. 维护管理: 配置独立远程管理控制接口，集成系统管理服务器等；
14. 为了保证服务器安全性，提供与服务器同品牌安全防护软件防火墙界面功能截图，提供主动防御功能截图，提供与服务器同品牌服务器体检功能截图并加盖原厂公章。
15. 产品可同时支持TCM和TPM安全模块，并提供官网截图加盖公章
16. 所投产品支持原厂在线运维管理平台，提供远程运维功能，并且具有分级账号管理功能，提供计算机软件著作权登记证书及功能截图证明文件
17. 售后服务: 提供三年免费原厂硬件质保。

18. 厂商要求: 制造商通过IS09001认证，ISO14001认证，GJB9001认证提供证书复印件证明(加盖原厂公章).
19. 具有三年以上国家级工业设计中心资质证明文件，提供证书复印件证明(加盖原厂公章)； 

	9. 
	光电器件模拟设计平台2
	1台
	1. 机箱高度: 2U标准机架式服务器

2. 处理器:配置≥2颗Intel Xeon 4114或以上规格处理器，单颗处理器：主频≥2.2GHz，核心数≥10核；
3. 内存:本次配置≥256GBDDR4 内存；内存插槽≥24个；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
4. 硬盘: 本次配置≥2块4T硬盘，整机最大支持≥12块3.5寸前置硬盘扩展和≥2块2.5寸后置硬盘扩展，内置2块M.2 SSD插槽
5. RAID: 配置SAS RAID控制器，支持RAID0,1；
6. 网卡: 配置2个千兆RJ45以太网口；
7. GPU卡：最大支持2个全长双宽GPU，本次配置2块2080ti 11G GPU
8. 电源: 支持配置1+1冗余电源；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。
9. 风扇: 配置冗余热插拔风扇
10. 系统安全加固模块: 支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测等（需提供计算机软件著作权登记证书复印件）。
11. 维护管理: 配置独立远程管理控制接口，集成系统管理服务器等；
12. 售后服务: 提供三年免费原厂硬件质保。

13. 厂商要求: 制造商通过IS09001认证，ISO14001认证，GJB9001认证，提供以上证书复印件证明(加盖原厂公章)；

	10. 
	晶体管器件模拟平台
	2台
	1. 机箱高度: 2U标准机架式服务器

2. 处理器:配置≥2颗Intel Xeon 6130或以上规格处理器，单颗处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥16核；
3. 内存:本次配置≥256GBDDR4 内存；内存插槽≥24个；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
4. 硬盘: 本次配置≥1块4T硬盘，整机最大支持≥12块3.5寸前置硬盘扩展和≥2块2.5寸后置硬盘扩展，内置2块M.2 SSD插槽
5. RAID: 配置SAS RAID控制器，支持RAID0,1；
6. 网卡: 配置2个千兆RJ45以太网口；
7. 电源: 支持配置1+1冗余电源；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。
8. 风扇: 配置冗余热插拔风扇
9. 系统安全加固模块: 支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测等（需提供计算机软件著作权登记证书复印件）。
10. 维护管理: 配置独立远程管理控制接口，集成系统管理服务器等；
11. 售后服务: 提供三年免费原厂硬件质保。

12. 厂商要求: 制造商通过IS09001认证，ISO14001认证，GJB9001认证，提供以上证书复印件证明(加盖原厂公章)；

	11. 
	晶体管器件模拟管理系统
	1个
	1. 机箱高度: 2U标准机架式服务器

2. 处理器:配置≥2颗Intel Xeon 6130或以上规格处理器，单颗处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥16核；
3. 内存:本次配置≥64GBDDR4 内存；内存插槽≥24个；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
4. 硬盘: 本次配置≥2块2.5寸600GB 10K SAS热插拔硬盘，整机最大支持≥12块3.5寸前置硬盘扩展和≥2块2.5寸后置硬盘扩展，内置2块M.2 SSD插槽
5. RAID: 配置SAS RAID控制器，支持RAID0,1；
6. 网卡: 配置2个千兆RJ45以太网口；
7. 电源: 支持配置1+1冗余电源；支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能支持400W BBU电池单元，提供二次备援功能，并提供支持该配置证明文件。
8. 风扇: 配置冗余热插拔风扇
9. 系统安全加固模块: 支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测等（需提供计算机软件著作权登记证书复印件）。
10. 维护管理: 配置独立远程管理控制接口，集成系统管理服务器等；
11. 售后服务: 提供三年免费原厂硬件质保。

12. 厂商要求: 制造商通过IS09001认证，ISO14001认证，GJB9001认证，提供以上证书复印件证明(加盖原厂公章)；
13. 为保证系统的兼容性，品目10和品目11必须为同一品牌。

	12. 
	3D打印机
	1台
	1. 成型原理：熔融堆积（FDM）
2. 成型平台尺寸：300×200×360mm
3. 定位精度：X轴Y轴Z轴：0.01mm
4. 打印精度：0.1mm
5. 打印层厚：0.1-0.3mm
6. 打印喷头：铜嘴
7. 喷嘴直径：0.4mm
8. 喷头流速：100%
9. 打印速度：30-250mm/s
10. 打印材料：ABS塑料，PLA材料
11. 耗材直径：3mm


第三部分、项目整体要求说明

一、质量保证

1、中标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。

2、中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标书中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3、在质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。

4、中标人应与制造商签订所提供的产品享有制造商完全质量保证及要求设备保修和维护的权利的合同，并向买方提供书面文件副本。当制造商不完全履行义务时，中标人有责任与义务，要求制造商履行义务，必要时，买方支持中标人提起法律诉讼，否则，由中标人承担制造商应承担的全部责任。

5、投标时须提供针对本项目的详细售后服务方案（须注明质保期），此方案的合理及完善程度将作为评标的重要依据。

二、产品安装、调试及项目实施

1、包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。

2、安装：本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3、调试：调试由中标人负责，中标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向买方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。
4、验收：中标人在完成合同规定的内容后（安装调试合格），可向采购人申请验收；验收依据招标文件、投标文件、采购合同及其它有效的补充文件。
三、备品备件

1、 中标人须在投标文件中提供按出厂标准供应的备品备件、易损件的价格清单。

2、 在产品使用寿命期内，中标人应保证以低于本次投标的价格供应用户所需设备的原装零件、易损件。

四、技术培训

卖方应科学制定相配套的培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训内容至少包括：

1、 对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。

2、 除另行约定外，卖方只负责现场培训。
五、报价要求

1、 本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。
2、 投标人必须按招标文件的要求以人民币报价。各项价格准确、清楚、详细，能分项报价的项目需分项。

3、 免费的项目需在投标文件的报价表中明确标出。
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