交互式电子白板提供国家权威检测机构出具的权威检测报告(3、设备具备减虑蓝光功能，且可根据不同使用环境通过物理按键自主选择一键开启和关闭  5、整机内置非独立外扩展的摄像头，不低于500万像素，支持二维码扫码识别功能，便于教师访问在线资源。 7、整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），便于对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。)
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交互式电子白板提供无线电发射设备型号核准证有效证明
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交互式电子白板提供原厂针对本项目售后服务承诺书
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