湘潭大学保密柜等采购清单

项目名称：湘潭大学保密柜等采购

	序号
	商品名称
	产品参考图片
	参数
	型号
	单位
	数量
	单价(元)
	金额

(元)
	备注

	1
	保密柜
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	1、尺寸:1900mm(高)X430mm(深)X900 mm(宽),整体双节,上下各一块活动层板,上节一个可调整一字机械锁抽屉。

2、材质:采用优质冷轧钢板制造,柜体1.0mm厚祼板,门板1.2mm厚裸板。

3、☆功能:保密柜锁采用半导体指纹识别芯片及指纹采集分析验证系统,支持指纹加密码开锁模式。保密柜锁自带开门拉手旋钮,开门旋钮具有防爆力开门离合功能,恶意破解超过三次或爆力破坏、延时关门均会自动高音报警。

4、结构:柜体采用互扣式结构,稳固不变形;柜门采用内嵌式防撬结构,柜门与门框之间无直接进入柜体的通道;柜体侧边柱采用外圆内方的辊压成型结构,美观大方、防碰撞;门轴具有可调整功能,使门与门框之间可保持门缝间隙不大于1.5mm。抽屉采用三节无声导轨,抽拉自如无声;保密柜的把手及传动机构均应使用灵活,不应有卡紧现象。柜体各表面的连接采用互扣式结构和平面焊接工艺。柜体表面平整光滑,无凹陷及敲击痕迹存在,表面平面度不大于2.5mm.

5、保密相的相身、口版、屋板、抽雇等表面均立送行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行

静电喷涂,在工作表面形成一层致密坚固的皮膜层,达到国际BS6497标准。保密柜喷涂粉末采用灰白色无磷环保喷涂粉末,且喷涂厚度不低于 0.78ua。
6、保密柜通过国家保密科技测评中心整体认证

7、为了保证售后服务的统一性,保密锁和保密柜需为同一品牌
	国保MZ158-Z3指纹保密柜
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