附件：
技术参数、商品类目和商务要求：

1.整机屏幕采用86寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，
2.整机写面板需采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比≥88%
3.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域达到90%NTSC及以上，可显示更真实更鲜艳的色彩（提供国家级第三方认证机构测试报告）
4.整机支持多种系统，通过同一高速接口支持不低于以下操作系统，Windows 10企业版系统、Android 8.0系统、Linux系统，可通过不同的系统模块块切换使用，方便不同场景使用（提供国家级第三方认证机构测试报告）
5.整机一体化设计：整机内置正面上居中1200万像素及以上高清摄像头，内置6个麦克风，8米有拾音范围，PC通道下内置与整机同一厂家视频会议软件，保证兼容性、一体性。
6.支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需。
7.无线传屏软硬件均支持Windows10系统扩展屏显示，并且传屏的内容可以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布，也可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）
8.提笔提醒功能，拿起吸附在整机笔槽上的书写笔，可弹出提示窗口，引导书写者进入白板、批注或者快捷白板等快捷操作，方便使用，整体操作更加便捷（提供国家级第三方认证机构测试报告）
9.采用红外触控技术，20点书写及触摸，屏幕触摸有效识别高度2mm，90％以上触摸区域精度为±1mm
10. 内置多种小工具功能，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能，可以在侧边快捷调出，方便使用。
11.支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密。
12.Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存（提供国家级第三方认证机构测试报告）
13. 快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求.
14.I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232。
15.通过PC输出任意显示设备，即可通过侧边栏，一键进入多屏同显、多屏异显等多种状态，可与视频会议软件配合实现远程互动等功能（提供国家级第三方认证机构测试报告）
16.PC电脑模块配置，模块化设计，可完整插入整机，通信接口≥40pin，不低于以下配置：Intel Core i5处理器（八代及以上），内存8GB，存储128GB，win10企业版正版操作系统。
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