
附1：

政府采购进口产品申请表

	申请单位
	湘潭大学

	申请文件名称
	湘潭大学******项目进口设备采购申请书

	申请文号
	

	采购项目名称
	湘潭大学****************项目

	采购项目金额
	******万元

	采购项目所属项目名称
	湘潭大学**************项目

	采购项目所属项目金额
	**************万元

	项目使用单位
	湘潭大学

	项目组织单位
	湘潭大学

	申

请

理

由
	为满足学院教学科研及专业实验室建设，我校需采购高效液相色谱仪等一批设备（数量21台套），所需购置的仪器应有较高的测量范围、精度及尺寸要求。
下述仪器国内不具备生产能力或主要性能指标不能满足教学科研及实验要求，只能购买进口设备。清单如下：
主要技术性能描述详见附件

设备名称                 数量（台/套）
全自动溶出仪                   1

高效液相色谱仪                 1

超高效液相质谱联用仪成套配件   1

二维超高压液相色谱/四级杆串联飞行时间液相系统                     1

脚控微量注射泵                 1        

玻璃微管拉制仪                 1

视网膜功能成像造模系统         1
设备名称                 数量（台/套）

磁力搅拌器                  2

生物安全柜                  1

移液枪                      7

电动助吸器                  1

迷你离心机                  2

荧光定量PCR仪                1 
盖  章

年    月     日


附2：
政府采购进口产品所属行业主管部门意见
	一、基本情况

	申请单位
	湘潭大学

	拟采购产品名称
	高效液相色谱仪等一批设备

	拟采购产品金额
	*****万元

	采购项目所属项目名称
	湘潭大学**************项目

	采购项目所属项目金额
	******万元

	二、申请理由

	1、中国境内无法获取
	√

	2、无法以合理的商业条件获取
	

	3、其他
	

	为满足学院教学及专业实验室建设，我校需采购高效液相色谱仪等一批设备（数量21台套），所需购置的仪器应有较高的测量范围、精度及尺寸要求。
下述仪器国内不具备生产能力或主要性能指标不能满足教学科研及实验要求，只能购买进口设备。清单如下：
设备名称                 数量（台/套）
全自动溶出仪                   1

高效液相色谱仪                 1

超高效液相质谱联用仪成套配件   1

二维超高压液相色谱/四级杆串联飞行时间液相系统                     1

脚控微量注射泵                 1        

玻璃微管拉制仪                 1

设备名称                 数量（台/套）

磁力搅拌器                  2

生物安全柜                  1

移液枪                      7

电动助吸器                  1

视网膜功能成像造模系统      1
迷你离心机                  2

荧光定量PCR仪             1 
主要技术性能描述详见附件


	三、进口产品所属行业主管部门意见：
盖 章

                                                          年     月     日


表3

政府采购进口产品专家论证意见

	一、基本情况

	申请单位
	湘潭大学

	拟采购产品名称
	高效液相色谱仪等一批设备

	拟采购产品金额
	*****万元

	采购项目所属项目名称
	湘潭大学**************项目

	采购项目所属项目金额
	******万元

	二、申请理由

	□1.中国境内无法获取：

	□2.无法以合理的商业条件获取：

	□3.其他。

	为满足学院教学及专业实验室建设，我校需采购高效液相色谱仪等一批设备（数量21台套），所需购置的仪器应有较高的测量范围、精度及尺寸要求。
下述仪器国内不具备生产能力或主要性能指标不能满足教学科研及实验要求，只能购买进口设备。清单如下：
设备名称                 数量（台/套）
全自动溶出仪                   1

高效液相色谱仪                 1

超高效液相质谱联用仪成套配件   1

二维超高压液相色谱/四级杆串联飞行时间液相系统                     1

脚控微量注射泵                 1        

玻璃微管拉制仪                 1

设备名称                 数量（台/套）

磁力搅拌器                  2

生物安全柜                  1

移液枪                      7

电动助吸器                  1

视网膜功能成像造模系统      1
迷你离心机                  2

荧光定量PCR仪             1 
主要技术性能描述详见附件

	

	三、专家论证意见

	                                    专家签字：

                           年   月   日


进口设备申请书—附件

	设备名称
	进口设备主要技术要求
	国产设备响应情况

	全自动溶出仪
	一．溶出仪主机
2.温度范围：室温+5-55℃；  温度精度：±0.1℃；
3.LCD高清触摸屏,界面可设置多种操作语言--中文, 英文,西班牙文...等
4.转速最高： 10-250 rpm；  精 度： 25-250RPM 时为±1% ; 10-25 RPM为±2%；   
5.转轴晃动度： ≤±1.0mm
6.开放式五杆自动升降机头设计，有效避免翻盖式设计造成样品的交差污染；
7.可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头,取样点前后测定每个溶出杯的温度
8.★配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒,取样后自动升起,减少扰流因素影响

9.取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量(如500,750,900ml等)自动调节取样高度
10.溶出杯TruAlign自动中心定位，转轴/桨/篮/溶出杯具有独立的序列号, 保证每次实验的位置相同，消除系统误差

11.桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计，桨和篮为分体式两节设计，初次定位后，无须任何手动调节，切换极其方便
12.具有开机自检系统,自动判断每次开机系统内部各部件是否为正常状态

13.加热方式：水浴循环式且水浴循环泵为外置式，减少对于溶出主机的震动影响
二．取样收集工作站

1.取样泵和收集器内置集成一体式设计, 节省空间

2.7’彩色LCD高清触摸屏,可设置多种操作语言--中文，英文,西班牙文...等

3.★权限管理: 可设置 管理员/高级用户/一般用户3级用户权限管理

4.方法/数据导出: SD卡, Printer和RS232端口

5.自动清洗: 内置清洗端口, 可以在试验结束后自动清洗管路, 包括取样和回流管路, 泵, 阀体等

三．取样泵

1. 旋转活塞注射器泵
2. 取样间隔：最短2分钟

3. 取样准确度：≤±2%
4. 支持最小0.45um过滤级别 
四．收集器:     

1.最大收集次数：12排96位 (最大可至36排288位,需手动更换样品架 )

2.最大收集样品量: 0.1---14ml (最大28mL, 设定双排收集功能)

3.可直接取样到密闭的HPLC小瓶中
4.可兼容Agilent、waters等 100位和108位液相自动进样盘
      取样针有自动洗针功能，防止交叉污染
	下列性能指标国内产品不能满足要求：

2.温度范围：室温+5-55℃；  温度精度：±0.1℃；
3.LCD高清触摸屏,界面可设置多种操作语言--中文, 英文,西班牙文...等
4.转速最高： 10-250 rpm；  精 度： 25-250RPM 时为±1% ; 10-25 RPM为±2%；   
5.转轴晃动度： ≤±1.0mm
6.开放式五杆自动升降机头设计，有效避免翻盖式设计造成样品的交差污染；
7.可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头,取样点前后测定每个溶出杯的温度
8.★配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒,取样后自动升起,减少扰流因素影响

9.取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量(如500,750,900ml等)自动调节取样高度
10.溶出杯TruAlign自动中心定位，转轴/桨/篮/溶出杯具有独立的序列号, 保证每次实验的位置相同，消除系统误差

11.桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计，桨和篮为分体式两节设计，初次定位后，无须任何手动调节，切换极其方便
12.具有开机自检系统,自动判断每次开机系统内部各部件是否为正常状态

13.加热方式：水浴循环式且水浴

	脚控微量注射泵
	用于大鼠、小鼠、兔及各种实验动物的玻璃体腔注射。

高精度注射量：流速367.4 pl/min至1.906 ml/min

•预编程静注模式，注射只指定大小和时间分配

•脚踏开关激活
	下列性能指标国内产品不能满足要求：

高精度注射量：流速367.4 pl/min至1.906 ml/min

•预编程静注模式，注射只指定大小和时间分配


